Холодильник Ariston ENF 335.5 X EL

Холодильник Ariston ENF 335.5 X EL — трехкамерный, с системой No Frost  для морозильного отделения и функцией автоматического размораживания. Система управления — электронная.

Внешний вид холодильника показан на рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид холодильника Ariston ENF 335.5 X EL:

1 — панель управления; 2 — съемные дверные полки; 3 — емкость с крышкой; 4 — ячейка для яиц; 5 — съемные дверные полки; 6 — регулирующая заслонка; 7 — полка для бутылок; 8 — передвижной разделитель; 9 — выдвижное отделение; 10 — емкость для хранения мяса или сыра; 11 — полки; 12 — лампа подсветки (15 Вт): 13 — морозильное отделение; 14 — отделение для быстрого замораживания; 15 — лоток для приготовления льда

На рис. 2 показана панель управления холодильником, которая имеет следующие элементы:

А — ручка управления температурой. Температура понижается при повороте ручки по часовой стрелке (-) и повышается при повороте ручки против часовой стрелки (+);

В — красная лампочка («тревога») и зеленая лампочка («норма»). Включение красной лампочки сопровождается звуковым сигналом, который можно отключить кнопкой «С»;

С — кнопка отключения предупредительного звукового сигнала;

D — кнопка включения режима быстрого замораживания. Режим быстрого замораживания отключается автоматически. Досрочное отключение режима производится нажатием кнопки D;

Е — желтая лампочка — индикатор режима быстрого замораживания. Включен в течение работы режима;

F — красная сигнальная лампочка открытой двери. Включается при открытой дверце холодильного отделения, через 30 с включается также предупредительный звуковой сигнал, который можно отключить кнопкой С.
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Рис. 2. Панель управления холодильником Ariston ENF 335.5 X EL:

А — ручка управления температурой; В — красная лампочка («тревога») и зеленая лампочка («норма»); С — кнопка отключения предупредительного звукового сигнала; D — кнопка включения режима быстрого замораживания; Е — желтая лампочка — индикатор режима быстрого замораживания; F — красная сигнальная лампочка открытой двери.

Температура в нижнем отделении регулируется перемещением регулирующей заслонки относительно метки влево (в позицию В) для понижения температуры и вправо (в позицию А) — для ее повышения (рис. 3).
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Рис. 3. Регулирующая заслонка.

Морозильное отделение не требует специального оттаивания. Холодильное отделение размораживается автоматически, образующаяся вода поступает в дренажную систему (рис. 4) и испаряется теплом компрессора.
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Рис. 4. Дренажная система.

Для быстрого замораживания свежих продуктов их помещают в верхнее отделение морозильной камеры на аккумулятор холода так, чтобы поверхность контакта была наибольшей. Кнопкой D включают режим быстрого замораживания; одновременно включается индикатор Е.

На рис. 5 приведены следующие компоненты (табл. 1):
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Рис. 5 Компоненты холодильника Ariston ENF 335.5 X EL

Таблица 1. Перечень компонентов холодильника Ariston ENF 335.5 X EL
Таблица 1. Перечень компонентов холодильника Ariston ENF 335.5 X ELПоз.
Наименование
Поз.
Наименование

1
Плоский кабель
28
Лоток сбора конденсата

2
Панель управления
29
Шнур питания

3
Кнопки
                  30
Поперечина компрессора

4
Кнопка температуры
31
Компрессор

5
Рассеиватель лампы
32
Амортизатор компрессора

6
Втулка вентилятора
33
Крепежная пластина

7
Мотор вентилятора
34
Лоток сбора конденсата

8
Крышка мотора
35
Амортизационная втулка

9
Крыльчатка вентилятора
36
Трубка заправки 6х90 мм

10
Испаритель морозильника 
37
Клапан (d = 14 мм) 

11
Тепловой предохранитель 
38
Соединительная трубка

12
Самоклеящийся фиксатор
39
Фильтр-осушитель

13
Нагревательный элемент 72 Вт
40
Крышка

14
Нагревательный элемент 20 Вт 
41
Кожух датчика температуры

15
Выключатель вентилятора
42
Датчики температуры

16
Крышка выключателя
43
Уплотнитель

17
Кожух лампы
44
Диск

18
Лампа
45
Датчик температуры + эвтектическая панель

19
Патрон лампы
46
Самоклеящийся уплотнитель 7х610х4

20
Пластиковая вставка
47
Самоклеящийся уплотнитель 30х150х4

21
Фиксатор проводов
48
Изолирующая коробка

22
Выключатель лампы
49
Нижняя крышка

23
Кожух термостата
50
Втулка

24
Заглушка
51
Защитный кожух

25
Заглушка
52
Электронная плата

26
Рукоятка термостата
53
Верхняя крышка

27
Антиконденсационный нагревательный элемент 5 Вт
54
Конденсатор

     На рис. 6 приведена электрическая схема холодильника.
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Рис. 6. Электрическая схема холодильника Ariston ENF 335.5 X EL:

1 — защитный термостат; 2 — нагревательный элемент испарителя; 3 — нагревательный элемент поддона; 4 — выключатель вентилятора; 5 — мотор вентилятора: 6 — термозащитное реле; 7 — компрессор; 8 — электромагнитное репе; 9 — нагревательный элемент; 10 — выключатель лампы; 11 — лампа; 12 — антиконденсационный нагревательный элемент; 13 — электронная плата управления: 14 — тепловой предохранитель; L — фаза; N — нейтраль

На рис. 7. показана электронная плата управления.

Участок контактов 10-14 находится под высоким напряжением.
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Рис. 7. Электронная плата управления:

1 — контакт датчика температуры испарителя (датчик №1); 2 — контакт датчика температуры воздуха холодильного отделения (датчик №2); 3 — контакт датчика температуры воздуха морозильного отделения (датчик №3); 4 — 12-контактный разъем; 5 — контакт отсутствует; 6 — контакт теплового предохранителя; 7 — контакт защиты компрессора (цвета проводов: МА — коричневый — фаза; NЕ — черный — компрессор; BLU — голубой — нейтраль); 8 — контакт вентилятора (белый провод); 9 — контакт выключателя вентилятора (желтый провод); 10  — контакт нагревательного элемента поддона (20 Вт) — белый провод; 11 — контакт нагревательного элемента испарителя (72 Вт) — коричневый провод; 12 — контакт термозащитного репе (голубой провод); 13 — контакт нагревательного элемента холодильного отделения (15 Вт) — красный провод; 14 — контакт лампы холодильного отделения

Удачи в ремонте!
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